**«Інстіл Україна»**

Проектируем птичник для курей яичных пород. Каркас птичника из ЛСТК, наружные ограждающие стеновые конструкции и подшивной потолок (сэндвич панели) внутри каркаса. А торце птичника необходимо установить распашные ворота размером 3,2х 3,3(h). В каждой створке ворот устанавливается вытяжной вентилятор размером 1,4х1,4 м для туннельной вентиляции. Предполагаем каркас створок выполнить из гнутых швеллеров, обработанного методом горячего цинкования, с последующим заполнением каркаса теплоизолирующими материалом. Можно ли навесить ворота на элементы каркаса из ЛСТК? Или же из каких профилей посоветуете выполнить отдельно стоящую раму ворот?



